|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件 |  |  |  |  |  |
| 季度检查建筑施工质量安全问题一览表 |
| 序号 | 工程名称 | 施工单位 | 监理单位 | 现场存在的安全隐患及质量问题 | 处理情况 |
| 1 | 明溪县档案馆西北侧地块建设项目（富贵壹号学府二期） | 福建盛世众锦建设有限公司 | 福建盛越建设有限公司 | 1.钢筋加工棚未按规定配置灭火器。2.12#楼8层楼梯间剪力墙结构分部验收前修补1处。3.12#14层梁板4-12/B-A轴未按规定设置剪刀撑、7-8/L-J轴楼梯间缺失水平拉杆、扫地杆。4.12#14层架边缘与建筑物间隙大于150mm未采取防护措施。5.12#8层电梯井道内未按规定设置安全平网。6.12#楼已施工至11层未及时跟进临时消防软管。7.12#楼14层5-10/A-Z轴立柱支托可调螺杆长度超过200mm的7处，立柱伸出顶层水平杆的悬臂长度大于规范或规定要求的2处。8.12#楼8层A/6轴2个直角扣件螺栓拧紧扭力矩达不到40N.m，分别为35、38N.m。9.项目部管理人员因故请假但未登录“项目监管系统”登记留痕。10.项目部在岗人员少于备案人数中应在岗人数2/3。 | 12月04日限期改正 |
| 2 | 明溪县第一中学迁建项目 | 福建和盛达建筑工程有限公司 | 福建源恒工程监理有限公司 | 1.食堂三层一个开关箱的进、出线未采用橡皮护套绝缘电缆，2.食堂三层电梯井口未按规定设置防护门，3.食堂三层一个开关箱的进、出线未采用橡皮护套绝缘电缆，4.食堂三层一个电梯井口未按规定设置防护门。 | 12月15日限期改正 |
| 3 | 明溪县工业集中区危化停车场场地平整及边坡支护建设项目 | 福建华夏锐弘建设工程有限公司 | 福建盛越建设有限公司 | 1.K0+200—k0+277.52段挡墙边临边作业处未做防护，少2处。2.项目大门口除洗车台外，未按规定进行硬化处理。3.K0+200—k0+277.52段挡墙，同条件试块未留置在靠近相应结构构件，发现2次。 | 12月15日限期改正 |
| 4 | 明溪县乡镇生活污水处理项目 | 福建一建集团有限公司 | 福建鼎隆工程管理有限公司 | 1.（井身与路面）同条件试块未留置在靠近相应结构构件2处。 | 11月15日限期改正 |
| 5 | 医药中间体及含氟医用材料生产项目 | 福建一建集团有限公司 | 福建全咨工程发展有限公司 | 1.二层安装梁板，未在作业面下方安装安全平网。2.现场一台分配电箱出线未采用橡皮护套绝缘电缆。 | 12月16日限期改正 |
| 6 | 翰大线至明溪经济开发区B区道路工程 |  翊仲（福建）发展有限公司 | 广州穗科建设管理有限公司 | 1.2#桥墩盖梁龙骨采用圆钢管。 | 12月15日限期改正 |
| 7 | 明溪县河滨南路道路工程（向西延伸至消防大队段） |  福建省兴岩建设集团有限公司 | 福建省红日水利水电工程有限公司 | 1.道路A线挡土墙高大约2米，未设置临边防护。 | 11月30日限期改正 |
| 8 | 明溪县猴子山公共租赁住房建设项目 | 福建荣建集团有限公司 |  福建鼎隆工程管理有限公司 | 1.地下室裙楼12-29/A-N轴同条件试块未留置在靠近相应结构构件。2.1层12-24/A-J轴未按规范和专项施工方案要求设置水平拉杆、剪刀撑。3.2层23/G柱加密箍筋个数不满足设计要求，少一个。 | 12月28日限期改正 |
| 9 | 三明博杰非铁基合金添加剂建设项目 | 福建怡景市政园林工程有限公司 | 三明市博杰新材料有限公司 | 1.基坑周边施工材料荷载超过设计要求的地面荷载限值发现一处。2.施工现场出入口未按规定设置洗车台并配备洗车设备。3.施工现场内主要道路未按规定进行硬化处理。4.办公用房临时用房未按规定配置灭火器2处。5.未在坑顶采取有效截排水措施。6.基坑无人员上下专用通道。7.坠落高度基准面2m及以上的基坑边未做防护的发现5处。 | 12月29日限期改正 |