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《明溪县瀚仙矿场上龙坑方解石矿开采方案》
评 审 意 见 

明自然资开发审〔2026〕02号

   经组织专家评审，采矿权人明溪县钰岩石材料加工厂委托福建所思达勘测设计院有限公司大田分公司于2026年7月最终提交《明溪县瀚仙矿场上龙坑方解石矿开采方案》同意予以通过。









                               明溪县自然资源局
                                    2026年8月11日


附件：《明溪县瀚仙矿场上龙坑方解石矿开采方案》专家组评审意见



《明溪县瀚仙矿场上龙坑方解石矿开采方案》
专家组评审意见
[bookmark: _Hlk169771086]    为了进一步合理开发利用明溪县瀚仙矿场上龙坑方解石矿矿产资源，详细查明矿体在深部的变化情况，扩大矿产资源量为今后矿山扩建提供地质依据，明溪县钰岩石材料加工厂委托中化地质矿山总局福建地质勘查院对福建省明溪县上龙坑矿区进行资源储量核实及深部勘探工作，该院于2025年8月编制的《福建省明溪县上龙坑矿区方解石矿资源储量核实暨深部勘探地质报告（2025年）》，并于2026年6月12日通过福建省自然资源评审中心组织专家的评审(闽自然资储评字〔2026〕14号）；为办理深部扩深的《采矿许可证》以及提高生产规模提供依据，明溪县钰岩石材料加工厂委托福建所思达勘测设计院有限公司大田分公司编制了《明溪县瀚仙矿场上龙坑方解石矿开采方案》（以下简称《开采方案》）。
明溪县自然资源局按照《福建省自然资源厅办公室关于做好矿产资源法实施衔接过渡期矿产资源勘查方案和开采方案评审工作的通知》（闽自然资办〔2025〕13号）规定，组织五名专家组成评审专家组，对该《开采方案》进行评审。专家组审阅方案及有关附件后，于2026年7月16日会同评审专家以及有关人员到矿山进行了现场踏勘，并召开了方案现场评审会。编制单位根据会议要求及评审专家意见，对方案进行了修改，并于2026年7月28日再次提交了修改稿。经评审专家确认，存在问题已修改完善。明溪县自然资源局在评审专家审查意见基础上，经研究形成本评审意见书。
一、项目概况
1.交通位置 
矿区位于明溪县城关33°方向，直距约9km处，隶属明溪县瀚仙镇坪地村管辖，地理坐标：东经117°14′37.63″～117°15′05.82″，北纬26°25′29.99″～26°25′42.49″；矿山有简易公路与省道S204线（路程约10km）相连，连接处到明溪县城约2km；县内还有莆炎、永宁两条高速公路，交通便利。
2.采矿权设置情况
（1）原采矿许可证
矿山采矿权人：明溪县钰岩石材料加工厂，采矿许可证证号：C3504212010016120054514，矿山名称：明溪县瀚仙矿场上龙坑方解石矿，经济类型：其他企业，开采矿种：方解石，开采方式：地下开采，生产规模5万吨/年，矿区面积0.1805km2，开采标高：+480m～+380m。发证机关：明溪县自然资源局，有效期限：自2023年10月9日至2033年10月9日。矿区范围由以下6个拐点坐标圈定，具体详见下表。
  原矿区范围拐点坐标表
	拐点编号
	2000国家大地坐标系
	拐点编号
	2000国家大地坐标系

	
	X
	Y
	
	X
	Y

	1
	2923943.8080 
	39524319.1750 
	4
	2924329.8150 
	39525099.1810 

	2
	2924113.8110 
	39524711.1780 
	5
	2924030.8110 
	39525099.1820 

	3
	2924217.8120 
	39524711.1770 
	6
	2923807.8050 
	39524319.1730 

	矿区面积：0.1805km2；开采标高：+480～+380m


（2）本次申请采矿许可证设置情况
本次拟变更采矿权矿区范围（扩大开采标高）后，开采矿种仍为方解石；生产规模由5万t/年扩大为40万t /年，开采标高调整为：+480m～+280m，矿山服务年限16年，本次拟变更采矿权矿区范围（扩大开采标高）矿山的开采方式、矿区面积均保持不变，故本次拟申请开采区域由以下6个拐点坐标组成，具体详见下表。
     拟申请开采区域拐点坐标表      
	拐点编号
	2000国家大地坐标系
	拐点编号
	2000国家大地坐标系

	
	X
	Y
	
	X
	Y

	1
	2923943.80 
	39524319.18 
	4
	2924329.81 
	39525099.18 

	2
	2924113.81 
	39524711.18 
	5
	2924030.82 
	39525099.18 

	3
	2924217.81 
	39524711.18 
	6
	2923807.81 
	39524319.18 

	矿区面积：0.1805km2；开采标高：+480m～+280m


二、开采方案
1.开采范围
本次设计开采对象为矿区范围内的方解石矿体和白云石方解石矿体，其中+410m中段以上可采储量已基本采空，剩余的矿体为地表保护层及矿柱无法开采；为了确保办公生活区〔拟建办公楼（原炸药库）、生活区、监控室〕、矿山通风和斜坡道运输的安全，并预防上龙坑溪水灌入采空区，本次设计在办公生活区周边、回风斜井XJ472周边和主平硐PD443两侧均留设20m保安矿柱，在矿山公路南侧、北侧10m范围内也留设为矿山公路保安矿柱，且+290m标高以下的矿体已基本被保安矿柱压覆。故本次设计开采范围为矿区范围内的方解石矿体和白云石方解石矿体，扣除以上保安矿柱，设计开采标高+410m~+290m。
《开采方案》所确定的开采范围位于拟申请的开采区域内。
2.开采方式
本次拟扩深部分位于原矿区深部，为了减少矿山的成本投入和保护矿区及周边的基本农田，根据基本农田保护的有关政策，本次设计推荐矿山开采方式继续采用地下开采。
《开采方案》所确定的开采方式合理。
3.开拓方式及开采顺序
目前矿山采用斜坡道开拓、无轨矿用汽车运输，本次扩深主要为深部资源，因此设计继续采用斜坡道开拓、无轨矿用汽车运输。
设计自上而下共布置+390m、+340m、+290m等中段，中段之间自上而下，中段内由远及近后退式回采的原则，即先采远端，后往出口方向退采。
《开采方案》所确定开拓方式、开采顺序适合本矿基本条件。
4.采矿方法
根据地质报告中矿岩的物理性质、矿体的赋存特点、开采技术条件，设计选择采用分段凿岩阶段矿房法为主、房柱采矿法为辅。
《开采方案》所确定的采矿方法、开采工艺等基本适合本矿条件。
5.保有资源量、设计利用资源储量及可采储量
根据中化地质矿山总局福建地质勘查院于2025年8月提交的《福建省明溪县上龙坑矿区方解石矿资源储量核实暨深部详查地质报告（2025年）》、福建省自然资源评审中心于2026年6月12日出具的《福建省明溪县上龙坑矿区方解石矿资源储量核实暨深部勘探地质报告（2025年）矿产资源储量评审意见书》（闽自然资储评字〔2026〕14号），查明截至2025年4月30日，拟申请矿区范围内（+480m～+230m）保有方解石矿、白云石方解石矿总矿石资源量为1721.56万吨，其中探明资源量为258.80万吨，控制资源量为538.05万吨，推断资源量为924.71万吨。根据业主提供的数据，从2025年5月至2026年4月，矿山共动用方解石矿资源量（矿石量）6.41万吨，均为控制资源量。故截至2026年4月底，拟申请矿区范围内（+480～+230m）保有方解石矿、白云石方解石矿总矿石资源量为1715.15万吨（方解石1040.88万吨，白云石方解石674.27万吨），其中探明资源量为258.80万吨（方解石181.44万吨，白云石方解石77.36万吨），控制资源量为531.64万吨（方解石421.31万吨，白云石方解石110.33万吨），推断资源量为924.71万吨（方解石438.13万吨，白云石方解石486.58万吨）。
为确保开采安全，设计+410m标高不再开采作为设计损失，为了确保办公生活区〔拟建办公楼（原炸药库）、生活区、监控室〕，并预防上龙坑溪水灌入采空区，本次设计在办公生活区周边留设20m保安矿柱；为了确保矿石地面运输及人员往来的安全，设计在矿山公路南侧、北侧10m范围内也留设为保安矿柱。为了确保主平硐PD443的运输安全，本次设计在PD443主平硐两侧各留设20m的保安矿柱；综上所述，设计损失总矿石资源量为970.29万吨（方解石651.85万吨，白云石方解石318.44万吨），其中探明资源量为71.74万吨（方解石71.74万吨，白云石方解石0万吨），控制资源量为241.06万吨（方解石200.39万吨，白云石方解石40.67万吨），推断资源量为657.49万吨（方解石379.72万吨，白云石方解石277.77万吨）。
探明资源量可靠程度高，控制资源量可靠程度较高，本次设计均全部利用；推断资源量可靠程度相对较低，鉴于该矿属开采多年的矿山，本次可信度系数取0.8，设计利用储量为691.42万吨。其中方解石矿377.35万吨，白云石方解石矿314.07万吨；采矿回采率按75％计算，确定本矿的可采储量为518.57万吨，其中方解石矿283.01万吨，白云石方解石矿235.56万吨。
《开采方案》所涉及的矿山资源利用情况正常、合理，回采率符合相关文件规定。
6.矿山开采矿种、产品方案、生产规模及服务年限
设计开采矿种为方解石；矿山为明溪县钰岩石材料加工厂附属矿山，为采选联合企业，方解石经配套石粉加工厂加工出售，产品方案为100-300目的石粉。
矿山生产规模为40万吨/年。
根据矿山保有资源量及设计的生产规模，矿山稳产期约13.0年，加上基建期2年，减产扫尾期约1.0年，故本设计矿山服务年限约16年。
矿山产品方案、生产规模及服务年限与矿山情况基本相适应并满足有关规定的要求。
7.对敏感目标的影响
矿区范围内及周边敏感目标主要有村庄民房、基本农田、生态保护红线保护区、上龙坑溪、农村道路等。经分析，采取相应防治措施后，矿山开采对敏感目标无影响。
8.资源综合利用
矿山基建和生产过程中产生的废石，全部直接内排采空区。
矿山资源的综合利用情况满足有关规定的要求。
9.存在问题及建议
⑴矿山在后续开采生产过程中，应按照绿色矿山建设标准进行生产建设。
⑵本矿已开采多年，矿山应根据隐蔽致灾因素及其可能产生的影响，采取必要的治理与防范措施，避免产生危害。
⑶矿山生产、生活污水必须处理达标后方可排放。
三、评审结论
明溪县钰岩石材料加工厂委托福建所思达勘测设计院有限公司大田分公司于2026年7月编制的《明溪县瀚仙矿场上龙坑方解石矿开采方案》，基本符合《福建省自然资源厅关于做好〈矿产资源法〉实施衔接过渡期矿产资源勘查方案和开采方案评审工作的通知》的要求。评审予以通过，仅作为本次办理采矿权变更（续期）登记、开采许可申请的要件之一。矿山企业必须按照批准的开采设计及安全设施设计进行施工。

专家组组长：
                       评审通过日期：2026年8月3日
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