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三明市生态环境局关于批准明溪县三钢矿业

有限责任公司叶厝坑矿区水泥用灰岩矿

扩建项目环境影响报告表的函

明溪县三钢矿业有限责任公司：    

你单位报送的《明溪县三钢矿业有限责任公司叶厝坑矿区水泥用灰岩矿扩建项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）和申请审批的函收悉。我局于2026年6月24日受理该报告表的审批申请，在明溪县政府门户网站对受理情况进行公开，并将报告表全本公示；于2026年7月8日在明溪县政府门户网站对报告表拟作出的审批意见进行公开；上述公示、公开期间，我局未收到关于本报告表的意见。经研究，对该项目环境影响报告表及相关规定批复如下：

一、该项目位于福建省明溪县城关乡叶厝坑村，属于扩建项目。项目矿区面积由原来的0.379km2缩减至0.2472km2，开采标高保持不变，仍为+380—+530m，开采规模由原来的60万t/a扩大至100万t/a。开采方式保持不变，仍为露天开采，矿山生产服务年限约17年（其中施工期1年，正常生产15年，减产、扫尾1年）。报告表相关内容表明，该项目符合国家有关产业政策，符合《三明市生态环境局关于发布三明市2023年生态环境分区管控动态更新成果的通知》、《福建省明溪县矿产资源总体规划》（2021-2025年）等相关要求，在落实报告表提出的环境保护措施后，项目建设对环境的影响可得到缓解和控制。因此，在你单位取得其他相关行政许可的前提下，我局从环境保护方面同意报告表中所列建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺、环境保护对策措施。

二、项目设计、建设及运营中应重点做好以下工作：
（一）严格落实大气污染防治措施。钻孔机及凿岩机作业过程采用湿法作业抑尘；工业场地矿石装卸及堆矿场的矿石装卸采取喷雾抑尘；破碎筛分粉尘采取车间密闭及喷雾降尘；排土场设置喷雾抑尘措施；运输道路两侧采取洒水降尘措施，运输车辆采用封闭货斗，或在货斗上加盖篷布，以减少运输扬尘。

（二）严格落实水污染防治措施。露采区地表径流水经下方一座容积660m3的沉淀池处理后达标外排；排土场淋溶水经下方一座200m3沉淀池处理后达标外排；堆矿场初期雨水经下方一座容积80m3的沉淀池处理后全部回用于高位水池用于生产降尘；生活污水经化粪池处理后用于附近农田灌溉，不外排。
（三）严格落实噪声污染防治措施。优先选用低噪声的先进作业机械，机械设备基础减振、设置隔声罩、安装消声器、种植树木隔声等。合理安排施工、作业时间，加强车辆维护保养，按规划运输路线、时间运输，注意限速行驶、禁止高音鸣笛。

（四）严格落实固体废物收集贮存处置措施。生活垃圾定期收集委托当地环卫部门处置；沉淀池沉渣贮存于排土场，用于覆土绿化；废机油和含油废物依托现有的危险废物暂存间进行暂存，委托有资质单位处置。

（五）严格落实生态环境保护措施。运营期和退役期按水土保持方案和地质环境保护生态环境恢复治理方案要求，采取植物措施和工程措施保护生态，恢复植被。
（六）强化环境风险防范和应急措施。认真落实环评中提出的各项环境风险防范措施。对突发环境事件应急预案进行修编，储备应急物资，定期进行应急演练，有效防范和应对环境风险。

（七）强化污染源管理工作。按照国家和地方有关规定设置规范的污染物排放口，并设立标志牌。按排污单位自行监测技术指南开展生产运行阶段污染源及对周边环境质量影响监测。
（八）根据《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》的要求，在开工前、施工期和建成运营期，定期发布项目环境信息，并主动接受社会监督。对于公众反映的建设项目有关环境问题，给予妥善解决。

三、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，按规定开展竣工环境保护验收。
四、工程规模、生产工艺以及污染防治措施等发生重大变动时，应按照法律法规的规定，重新履行相关审批手续。

五、我局委托三明市明溪生态环境保护综合执法大队组织开展“三同时”监督检查和日常监督管理工作。

三明市生态环境局
                              （盖行政许可专用章）
2026年7月15日
抄送：三明市明溪生态环境保护综合执法大队、福建省冶金工业设计院有限公司。


