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三明市生态环境局关于批准三明市海斯福化工有限责任公司年产50吨功能性氟材料

建设项目环境影响报告表的函

三明市海斯福化工有限责任公司：    

你单位报送的《年产50吨功能性氟材料建设项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）和申请审批的函收悉。我局于2026年6月26日受理该报告表的审批申请，在明溪县政府门户网站对受理情况进行公开，并将报告表全本公示；于2026年7月10日在明溪县政府门户网站对报告表拟作出的审批意见进行公开；上述公示、公开期间，我局未收到关于本报告表的意见。经研究，对该项目环境影响报告表及相关规定批复如下：

该项目位于福建省明溪县经济开发区D区1号，不新增用地，利用现有一厂区原仓库一用地及闲置土地新建1条氟聚酰亚胺薄膜生产线，规模为年产50吨氟聚酰亚胺薄膜。报告表相关内容表明，该项目符合国家有关产业政策，且经明溪县明溪县发展和改革局备案（编号：闽发改备(2026)G080024号），符合《三明市生态环境局关于发布三明市2023年生态环境分区管控动态更新成果的通知》等相关要求，在落实报告表提出的环境保护措施后，项目建设对环境的影响可得到缓解和控制。因此，在你单位取得其他相关行政许可的前提下，我局从环境保护方面同意报告表中所列建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺、环境保护对策措施。

二、项目设计、建设及运营中应重点做好以下工作：
（一）严格落实大气污染防治措施。项目生产过程中氟聚酰亚胺薄膜生产线废气经处理达标后通过1根15m高排气筒（DA013）排放；三级超重力旋转精馏装置产生不凝气和精馏回收暂存罐产生呼吸废气经处理达标后和现有工程产生废气汇合后由15m高排气筒（DA002）排放。DA013排气筒排放非甲烷总烃参照执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572—2015，含2024年修改单）表4标准；DA002排气筒排放非甲烷总烃继续执行《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB35/1782-2018）表1中其他行业标准排放标准和15m高排气筒最高运行排放限值。
（二）严格落实水污染防治措施。本项目废水主要为生产废水和生活污水。生活污水经化粪池预处理后和生产废水一同进入一厂污水站进行处理，处理后尾水依托原有排放口由园区管网排入明溪经济开发区工业污水处理厂处理，其中COD、BOD5、SS执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中表4三级标准，NH3-N执行明溪经济开发区工业污水处理厂接管水质标准。
（三）严格落实噪声污染防治措施。优先选用低噪声设备，优化平面布置，合理布置高噪声设备，对高噪声设备采取基础减振、隔声、消声等降噪措施，并加强机械设备的保养和维护，防止噪声扰民。厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类排放标准。
（四）严格落实固体废物收集贮存处置措施。加强对固体废物收集、贮存、运输的管理。生活垃圾定期收集委托当地环卫部门处置；检验废料、废边角料依托一厂现有一般工业固体废物暂存间，委托相关单位回收利用；隔膜泵废滤芯、废活性炭和精馏釜残依托二厂现有危险废物贮存库进行暂存，定期委托有相应危险废物处置资质单位处置。

（五）强化环境风险防范和应急措施。加强生产车间的管理，尽可能杜绝生产过程中物料的“跑、冒、滴、漏”。认真落实环评中提出的各项环境风险防范措施，规范设置初期雨水收集池、事故应急池。落实非正常工况和停工检修期间污染防治措施。配备必要的应急设备和物资，满足环境风险应急能力要求。
（六）强化污染源管理工作。加强污染防治设施运行管理和维护保养，完善运行台账记录，建立企业环保档案。按照国家和地方有关规定设置规范的污染物排放口，并设立标志牌。排气筒应按规范要求预留永久性监测口。按排污单位自行监测技术指南开展生产运行阶段污染源及对周边环境质量影响监测。
（七）根据《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》的要求，在开工前、施工期和建成运营期，定期发布项目环境信息，并主动接受社会监督。对于公众反映的建设项目有关环境问题，给予妥善解决。

三、污染物年排放总量控制指标

根据《三明市生态环境局关于印发授权各县(市)生态环境局开展行政许可具体工作方案(试行)的通知》（明环〔2019〕33号）附件4第4条中豁免购买排放权及来源确认的规定“新扩改建设项目环评文件中载明的4项主要污染物排放总量同时满足化学需氧量≤1.5 吨、氨氮≤0.25 吨、二氧化硫≤1吨、氮氧化物≤1吨的，可豁免购买排污权及来源确认；不属于挥发性有机物排放重点行业，且环评文件中载明的挥发性有机物年排放量≤0.5吨的，可豁免挥发性有机物排放量的调剂。”

本次技改项目新增的主要污染物排放总量：化学需氧量0.0147t/a、氨氮0.004t/a。新增年排放量满足豁免购买排放权及来源确认的规定，可豁免购买排污权及来源确认。本次技改项目新增挥发性有机物（VOCs）排放量3.8918t/a，属于挥发性有机物排放重点行业，不可豁免挥发性有机物排放量的调剂。经研究，同意该指标由明溪县挥发性有机物（VOCs）减排量核算值剩余的126.8636t/a进行调剂。
四、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，按规定开展竣工环境保护验收。
五、工程规模、生产工艺以及污染防治措施等发生重大变动时，应按照法律法规的规定，重新履行相关审批手续。
六、我局委托三明市明溪生态环境保护综合执法大队组织开展“三同时”监督检查和日常监督管理工作。

三明市生态环境局
                              （盖行政许可专用章）
2026年7月17日
抄送：三明市明溪生态环境保护综合执法大队、三明市闽环国投环保有限公司。


