盖洋镇消防安全委员会办公室

附件：1

低收入群体居住场所电气火灾隐患排查表

地址： 排查日期：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 检查  项目 | 排查内容 | 排查情况 |
| 正确选用电源线 | 进线电源有带漏电保护功能的空气开关 |  |
| 室内电线选用铜导线截面积不小于2.5mm2，铝导线截面积不小于4.0mm2 |  |
| 电源插座及接线板不得使用伪劣产品 |  |
| 正确使用家用电器 | 电热水器和空调等大功率电器宜敷设截面积4.0mm2的铜导线或6.0mm2的铝导线，同时安装相应的插座和空开 |  |
| 不能用电炉、红外线取暖器、灯泡等器具烘烤衣物或其他可燃物 |  |
| 不得用铁丝或铜丝代替熔丝。不要私拉乱接电线，不得在电线上系、托或压物品，电线出现老化后应及时更换 |  |
| 电热毯不能折叠、受潮且通电时间不宜过长，养成人离开时关闭电源的习惯 |  |
| 使用电热器时严禁直接放置在可燃物（木质、塑料等）制作的台板上。电热器下面应放置瓷砖、石棉板等非易燃物制作的垫底，或设置专用的支架 |  |
| 检查家用电器线路是否老化，各种灯座、开关、插座表面是否氧化发黑积碳，防止发生接触不良造成跳火花引燃周围的易燃物或易燃气体而失火 |  |
| 电动自行车是否具有生产许可证，是否具备短路保护功能；是否在建筑物首层、门厅、疏散通道、楼梯间以及家庭入户处停放；充电线路是否固定敷设，是否长时间充电（原则上不超过6-8小时） |  |

检查人： 检查时间: 户主（签字）：

此表格一式两份，一份由乡镇留存，一份报县消安委办。

附件：2

低收入群体居住场所电气火灾隐患治理

情况统计表

填报时间：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| XX乡（镇） | 排查低收入群体（户） | 开展电气防火检测（户） | 安装漏电保护装置（个） | 安装烟感报警器（个） | 配置灭火器（个） | 配备消防逃生面罩（个） | 改造表下电气线路（户） | 专项补助资金（万） |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 1.本表每季度最后1个月的30日前报送县消安委办公室。  2.本表的数据为实时累计数据。 | | | | | | | |

盖洋镇消防安全委员会办公室 2023年3月13日印发