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	检测项目
	单位
	检验结果
	检测项目
	单位
	检验结果

	
	
	取水口
	出厂水
	
	
	取水口
	出厂水

	浑浊度（散射浑浊度单位）
	NTU
	8.7
	0.1
	菌落总数
	CFU/mL
	720
	83

	色度（铂钴色度单位）
	—
	15
	7
	总大肠菌群
	MPN/100mL
	24
	未检出

	臭和味
	—
	无
	无
	耐热大肠菌群
	MPN/100mL
	<2
	未检出

	肉眼可见物
	—
	无
	无
	氨（以N计）
	mg/L
	0.25
	-

	高锰酸盐指数（以O2计）
	mg/L
	1.6
	0.98
	次氯酸钠
	mg/L
	-
	0.87



备注:总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时,菌落总数培养时间为48小时。
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